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SBBN称重模块
安装使用说明书
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●使用前请仔细阅读本产品安装使用说明书
●请妥善保管本产品安装使用说明书，以备查阅

宁波柯力传感科技股份有限公司
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二、模块安装

2.1、模块安装布置方式：

[image: image2.wmf]切向安装

切向安装

径向安装

径向安装

矩形安装


2.2、模块与设备的安装连接方式：将模块安装在设备的安装支腿下方，顶板与上安装板螺栓锁紧连接，底板与下安装板螺栓锁紧连接。
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2.3、模块结构说明：
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2.4、模块安装步骤(以K2模块为例)：
1）先将模块安装至设备上，与上安装板、下安装板预连接，轻轻预紧；
2）将限位螺柱反向旋转直至限位螺柱旋松，取出定位板1、2；
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3）采用千斤顶轻轻顶起支腿2~3mm，取出限位垫板；
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4）将限位螺柱正向旋紧；
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5）最后将顶板、底板的安装螺栓锁紧，即可正常使用。
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正常使用状态

2.5、现场安装注意事项

1）注意安装前请检查传感器安装螺杆预紧力，如有松动请先预紧后安装，并将传感器调正位置！

2）安装前请检查基础状况：各安装点平面落差控制在3 mm以内，同一基础面水平度应控制在1mm/ m以内，基础承载能力要求大于传感器的量程。

3）如果上述安装步骤无法进行可在模块安装之前进行调节，将模块安装步骤的3）、4）、5）先行调好，再进行安装；（条件不足可选用此方法）

4）电缆色标接线方式（常规传感器线标，主要以合格证线标为准，特殊线标按对应线标接线）

	+激励
	-激励
	+反馈
	-反馈
	+信号
	-信号
	屏蔽

	绿
	黑
	/
	/
	白
	红
	粗黄


5）容器与管道的连接：
容器与管道连接有多种方式（参考下图），统称为软连接。可根据用户现场的使用状况设计不同的软连方式。
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管道连接图

1）A图为柔性软管连接；2）B图为U型性软管连接；3）C图为波纹管连接；4）DE图为套管连接；
为了保证电子容器称重的准确度，必须根据管道内输送物质的化学特性，选择不同的软连方式。（A、B、C）图用于非挥发性液体，（D、E）图用于挥发性液体。

为保证电子容器的计量性能以下条件：

a.容器本身不受任何外力影响能自由晃动；b.管道与容器选用软连接
注：设备调试过程中，若出现角差偏差过大、仪表回零较差、砝码加载后重量值偏小或无变化，请检查模块限位部分有无卡死或轻微摩擦影响；检查设备外围硬件连接有无外力影响，例如：管道的死连接对称重的影响。 


动、静一体结构，支持静载、动载两种称重应用的场合；


具有360度水平限位；


具有防倾覆限位，安全可靠；


不倒翁自复位功能，恢复性好，稳定性好，精度高；


支持无传感器安装；


可选配拉杆结构(图示为带拉杆结构)；


带接地装置，保护传感器免受电源浪涌冲击。





取出定位板1、2
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取出限位垫板





旋紧限位螺柱
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